Sprawozdanie z miniprojektu:

Część I: schemat z blokami całkującymi

1. Wzory do identyfikacji współczynników i obliczania punktów równowagi
2. Wartości liczbowe zidentyfikowanych współczynników

fp = 0.0541

k1 = 21.6345

k2 = 5.4086

kp = 10.8172


CVw = 24000

CVp = 19200

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fp | K1 | K2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Skrypt

|  |  |
| --- | --- |
| clear; clc;  %Wojciech Konury  %WoKo1488  %% ===== Czesc I =====  % Wartosci indeksu:  I1 = 2;  I2 = 4;  %% --------------------------  % Wartosci wejsciowe:  % Tzew, Tg, Tkz, fp  % Wartosci wyjsciowe:  % Twew, Tp  %% --------------------------  % Wartości nominalne:  TzewN = -20; %Temperatura zewnetrzna  TwewN = 20; %Temperatura wewnetrzna  TpN = 10; %Temperatura piwnicy  TkzN = 35; %Temperatura dostarczanego powietrza  TgN = -10; %Temperatura gruntu  Vw = I1 \* I2 \* 2.5; %Objetosc wnetrza  Vp = 0.8 \* Vw; %Objetosc piwnicy  cpp = 1000; %Cieplo wlasciwe powietrza  rop = 1.2; %Gestosc powietrza  fkN = 20 \* 1000; %Strumien ciepla [W]  %% --------------------------  % Identyfikacja parametrow:  fp = fkN/(cpp \* rop \* (TkzN + 273.15));  %fp = 0.005;  Cp = cpp \* rop \* fp;  k1 = (Cp \* TkzN - Cp \* TwewN) / ((TwewN - TzewN) + 1/4 \* (TpN - TgN));  k2 = 1/4 \* k1;  kp = 1/4 \* k1 \* (TpN - TgN) / (TwewN - TpN);  %% --------------------------  % Parametry dynamiczne:  CVw = cpp \* rop \* Vw; %Pojemnosc cieplna wnetrza  CVp = cpp \* rop \* Vp; %Pojemnosc cieplna piwnicy | %% ===== Czesc II =====  % Warunki poczƒÖtkowe:  Tzew0 = TzewN; %Poczatkawa temperetura zewnetrzna  Tkz0 = TkzN + 2; %Poczatkowa temperatura dostarczanego powietrza  Tg0 = TgN; %Poczatkowa temperatura gruntu  fp0 = fp \* 0.8;    Cp0 = cpp \* rop \* fp0;    %% --------------------------  % Stan r√≥wnowagi:  %Temperatura rownowagi wnetrza  Twew0 = (Cp0 \* Tkz0 + k1 \* Tzew0 + k2 \* kp \* Tg0 / (k2 + kp)) / (Cp0 + k1 + kp - kp \* kp / (k2 + kp));  %Temperatura rownowagi piwnicy  Tp0 = (kp \* Twew0 + k2 \* Tg0) / (k2 + kp);    %% ==== TRANSMITANCJA ====  % Wartosci parametrow:  M = [CVw \* CVp, CVw\*kp + CVw\*k2 + Cp0\*CVp + CVp\*k1 + CVp\*kp, (kp+k2)\*(Cp0) + k1\*kp + k1\*k2 + kp\*k2];    %Pokoj  L11 = [Cp0\*CVp, Cp0\*(kp+k2)]; %Tkz  L12 = [CVp\*k1, k1\*(k2+kp)]; %Tzew  L13 = [k2\*kp]; %Tg    %Piwnica  L21 = [Cp0\*kp]; %Tkz  L22 = [k1\*kp]; %Tzew  %L23 = [CVw\*k2, k2\*(Cp0+k1+k2)]; %Tg  L23 = [CVw\*k2 (k2\*Cp0+k1\*k2+k2\*kp)];    %% ==== ROWNANIA STANOW ====  % Wartosci parametrow:  A = [((-1 \* Cp0) - k1 - kp)/CVw, kp/CVw; kp/CVp, (-kp-k2)/CVp];  B = [Cp0/CVw, k1/CVw, 0; 0, 0, k2/CVp];  C = [1, 0; 0, 1];  D = [0, 0, 0; 0, 0, 0];    E = [Twew0, Tp0];      %% ==== SYMULACJA ====  % Ustawienia zaklocen:  dt = 500; %Czas wystapienia zaklocen    dTzew = 0; %Zaklocenie temperatury zewnetrznej  dTg = 0; %Zaklocenie temperatury gruntu  dTkz = -2; %Zaklocenie temperatury dostarczanego powietrza  dfp = 0; %Zaklocenie przeplywu powietrza    %% --------------------------  % Start symulacji:  sim('SimScript.slx');  sim('Trans.slx');  sim('RStanu.slx'); |

1. Schemat  
   

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Skok dZew  1 – 3 stopnie | Skok dTkz  1 – 3 stopnie | Skok dFp  10% - 30% war. Nominal. |
| TzewN  TkzN  FpN |  |  |  |
| TzewN + ΔT  TkzN  FpN |  |  |  |
| TzewN  TkzN + ΔT  FpN |  |  |  |
| TzewN  TkzN  FpN \* ΔFp |  |  |  |
| TzewN  TkzN + ΔT  FpN \* ΔFp |  |  |  |

ROWNANIA STANOW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skok dZew  1 – 3 stopnie | Skok dTkz  1 – 3 stopnie | Skok dFp  10% - 30% war. Nominal. |
| TzewN  TkzN  FpN |  |  |  |
| TzewN + ΔT  TkzN  FpN |  |  |  |
| TzewN  TkzN + ΔT  FpN \* ΔFp |  |  |  |

TRANSMITANCJE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skok dZew  1 – 3 stopnie | Skok dTkz  1 – 3 stopnie | Skok dFp  10% - 30% war. Nominal. |
| TzewN  TkzN  FpN |  |  |  |
| TzewN + ΔT  TkzN  FpN |  |  |  |
| TzewN  TkzN + ΔT  FpN \* ΔFp |  |  |  |

Część II: schematy z blokami State\_space i TransferFcn

1. wzory na równania stanu (macierze) i transmitancje

2. zbadać reakcje modelu z blokami State\_space w różnych punktach pracy (równowagi) na zmianę na każdym z wejść (oddzielnie, jak w tabeli powyżej). Zmiany na wejściach jw. Dla przepływu przyjąć, że jest to parametr modelu i zbadać model dla dwóch wartości F.

3. zarejestrować zmienne wyjściowe obiektu. Porównać reakcje.

4. powtórzyć te same badania dla modelu z blokami Transfer Fcn.